АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  1  » сентября  2017 года 





        № ___-п

с. Неверовка

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, осуществить оснащение помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем согласно перечню.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

Глава  Неверовского  сельского поселения                                А.Г.Мартыненко 
Приложение к постановлению Администрации  Неверовского сельского поселения от ______  2017 г. № __-п
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

	№
п/п
	Наименование

помещения, строения
	Наименование первичного средства тушения

пожаров и противопожарного инвентаря, нормы  оснащения

	 1  
	Квартиры и комнаты в 

многоквартирном доме 
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л          

(порошковый, углекислотный), 1 ед. на 100     

кв.м. общей площади помещений квартиры         

(комнаты), но не менее 1 ед. на квартиру;     

- пожарный кран внутреннего противопожарного  

водопровода в соответствии с приказом
Министерства Российской Федерации по делам    

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от  25.03. 2009 г. №180 «СП 10.13130.2009.   

Свод правил. Системы противопожарной защиты.  

Внутренний противопожарный водопровод.        

Требования пожарной безопасности»             

	 2  
	Жилые и дачные дома  
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л          

(воздушно-пенный, водный, порошковый,         

углекислотный), 1 ед.;                        

- емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м., 

1 ед.;                                        

- ведро, 2 ед.;                               

- лопата совковая, 1 ед.;                     

- лопата штыковая, 1 ед.;                     

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м.,  

1 ед.                                         

	 3  
	Гаражи               
	- огнетушитель емкостью не менее 5 л          

(воздушно-пенный, водный, порошковый,         

углекислотный), 1 ед. на 1 машино-место;      

- асбестовое полотно размером не менее 1х1 м., 

1 ед. на одно помещение;                      

- буксирный трос, 1 ед. на 1 автомобиль (для  

индивидуальных гаражей), для гаражных         

кооперативов - 1 ед. на 10 автомобилей;       

- лопата совковая, 1 ед. на 1 помещение;      

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м.,  

1 ед. на 1 помещение                          

	 4  
	Вспомогательные,     

подсобные,           

хозяйственные        

постройки (бани,     

сараи, помещения для 

скота, птицы и др.)  
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л          

(воздушно-пенный, водный, порошковый,         

углекислотный), 1 ед. на 50 кв.м. общей        

площади;                                      

- емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м., 

1 ед.;                                        

- ведро, 2 ед.;                               

- лопата совковая, 1 ед.;                     

- лопата штыковая, 1 ед.;                     

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м,  

1 ед.                                         


Примечание:

- огнетушители рекомендуется размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.;

- асбестовое полотно рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли;

- выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для производственных и общественных помещений следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, площади, класса пожара горючих веществ и материалов в помещении в соответствии с требованиями приложений №№ 5, 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

_______________

